Uvijek treba paziti na stack size. Ako nešto ne funkcionira i čudno se ponaša moguće da je stack size premali. Vidjeti kako se ovo može detektirati!

Write i read iz SD kartice, treba paziti da je buffer aligned, tj. Djeljiv sa 4.

Sound

Ethernet

* **Bez ovoga patcha radi vrlo nepouzdano: Problem with slow response from LWIP to incoming data on STM32F7**
* <https://community.st.com/s/question/0D50X00009XkYKOSA3/problem-with-slow-response-from-lwip-to-incoming-data-on-stm32f7>

Serial

SD Card

RTC

BP3C (DIB backplane)

AUX (power supply)

MCU

DCP405

DCP505

DCM220